

Приложение

к рабочей программе дисциплины

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**Программирование сетевых задач**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование дисциплины(модуля)*

**09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Направление подготовки / специальность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(код и наименование)*

Направленность (профиль)/специализация

«Проектирование АСОИУ на транспорте»\_

*(наименование)*

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

**1. Пояснительная записка**

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: *экзамен, семестр 5.*

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

|  |  |
| --- | --- |
| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| ПК-1: Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение | ПК-1.3: Разрабатывает программный код на языках программирования высокого уровня |
| ПК-1.4: Осуществляет отладку программ, написанных на языке высокого уровня |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестр 5) |
| ПК-1.3: Разрабатывает программный код на языках программирования высокого уровня | | Обучающийся знает: теоретические основы архитектурной и системотехнической организации вычислительных сетей; основы Интернет-технологий. | Вопросы (№1 - №50) |
| Обучающийся умеет: выбирать, комплектовать и эксплуатировать программное обеспечение в вычислительных и информационных системах и сетевых задачах. | Задания (№1 - №3) |
| Обучающийся владеет: реализацией сетевых задач с помощью программных средств. |
| ПК-1.4: Осуществляет отладку программ, написанных на языке высокого уровня | Обучающийся знает: методы и протоколы создания высокопроизводительных и отказоустойчивых сетевых структур; перспективы развития сетевых задач. | | Вопросы (№51 - №116) |
| Обучающийся умеет: эффективно использовать программные средства для сетевых задач. | | Задания (№4 - №13) |
| Обучающийся владеет: поиском и устранением неисправностей в сетях; отладкой сетевых приложений. | |

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

1) Собеседование;

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС.

**2. Типовые[[1]](#footnote-2) контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций**

**2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата**

Проверяемый образовательный результат:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат | |
| ПК-1.3: Разрабатывает программный код на языках программирования высокого уровня | Обучающийся знает: теоретические основы архитектурной и системотехнической организации вычислительных сетей; основы Интернет-технологий. | |
| *Примеры вопросов*  **1.** Интернет относится:  К первичной сети связи  К вторичной сети связи  Не может быть классифицирован таким образом  **2.** Технология SDH относится:  К первичной сети связи  К вторичной сети связи  Не может быть классифицирована таким образом  **3.** Технология PDH относится:  К первичной сети связи  К вторичной сети связи  Не может быть классифицирована таким образом  **4.** Телефонная сеть общего пользования (PSTN) относится:  К первичной сети связи  К вторичной сети связи  Не может быть классифицирована таким образом  **5.** В режиме коммутации каналов сохранение очередности передаваемой информации  обеспечивается  не обеспечивается  **6.** В режиме коммутации пакетов сохранение очередности передаваемой информации  обеспечивается  не обеспечивается  **7.** Модуляция сигнала – это  способ изменения характеристик передающей среды в соответствии с передаваемой информацией  способ изменения параметров исходного сигнала в соответствии с требованиями канала передачи  способ преобразования аналогового сигнала в цифровой сигнал  **8.** Импульсно-кодовая модуляция (PCM)  определяет способ дискретизации аналогового сигнала  определяет способ дискретизации и квантования аналогового сигнала  определяет способ дискретизации, квантования и кодирования аналогового сигнала  **9.** Минимальная частота дискретизации аналогового сигнала для восстановления сигнала при передаче через цифровые системы связи определяется  минимальной частотой исходного сигнала  максимальной частотой исходного сигнала  минимальной амплитудой исходного сигнала  максимальной амплитудой исходного сигнала  **10.** IP-адрес является адресом  канального уровня  сетевого уровня  транспортного уровня  прикладного уровня  **11.** Доменное имя является адресом  канального уровня  сетевого уровня  транспортного уровня  прикладного уровня  **12.** Какой тип линий связи не относится к линиям в атмосфере:  Радиорелейные линии  Спутниковая связь  Оптическая связь  Воздушные линии  **13.** Примером симметричного кабеля связи является:  коаксиальный кабель  витая пара  оптический кабель  **14.** Примером несимметричного кабеля является:  коаксиальный кабель  витая пара  оптический кабель  **15.** Оптические волокна бывают следующих видов:  Многомодовое волокно со ступенчатым индексом  Многомодовое волокно со сглаженным индексом  Одномодовое волокно со ступенчатым индексом  Одномодовое волокно со сглаженным индексом  **16.** Одномодовый оптический кабель характеризуется тем, что:  Отсутствует чёткая граница между средами оптического ядра и оболочки.  Свет распространяется строго по одной траектории  Диаметр ядра много больше длины волны лазера  Наблюдается явление дисперсии, сглаживающее форму импульса  **17.** Многомодовый оптический кабель характеризуется тем, что:  Диаметр ядра сравним с длиной волны лазера  Свет распространяется строго по одной траектории  Свет распространяется по множеству траекторий  **18.** Упрощённо, характеристику «мода» оптического волокна можно понимать как:  Это количество слоёв внутри оптической жилы.  Это отношение диаметра оптического ядра к диаметру оболочки  Это количество возможных траекторий распространения света в волокне  Это отношение коэффициента преломления ядра к коэффициенту преломления оболочки  **19.** Оптические волокна НЕ бывают следующих видов:  Многомодовое волокно со ступенчатым индексом  Многомодовое волокно со сглаженным индексом  Одномодовое волокно со ступенчатым индексом  Одномодовое волокно со сглаженным индексом  **20.** Укажите технологии построения первичной сети связи  ISDN  PDH  IN  SS7  ATM  SDH  **21.** Вторичная сеть связи  обеспечиваег прозрачную доставку информации между сетевыми узлами  определяет способ подключения оборудования пользователя к сетевым узлам  обеспечивает передачу информации в цифровом виде  предоставляет услуги конечным пользователям  **22.** Основной цифровой канал DS0 – канал со скоростью  32 кбит/с  56 кбит/с  64 кбит/с  2048 кбит/с  **23.** Поток E1 в межстанционном взаимодействии с реализацией межстанционной сигнализации содержит  30 голосовых каналов  31 голосовой канал  32 голосовых канала  **24.** Сколько потоков E4 может перенести синхронный транспортный модуль STM-1  1  2  3  4  5  **25**. Внеполосная сигнализация — сигнализация, при которой  сигнальная информация передается в канале, отдельном от канала, по которому передается информация пользователя  для передачи сигнальной информации используется диапазон частот, отличный от диапазона частот пользовательского канала  сигнальная информация передается в пользовательском канале с использованием одной или нескольких выделенных частот в том же частотном диапазоне  **26**. Многотональная сигнализация (DTMF) – это сигнализация  внутриполосная  ВСК (выделенный сигнальный канал)  ОКС (общий канал сигнализации)  **27**. Сигнализация SS7 – это сигнализация  внутриполосная  ВСК (выделенный сигнальный канал)  ОКС (общий канал сигнализации)  **28.** Стандарт сигнализации SS7 предусматривает реализацию на её базе сервисов:  Ориентированных на установление соединения  Не ориентированных на установление соединения  На базе коммутации каналов  На базе коммутации пакетов  **29.** МАС-адрес является адресом  канального уровня  сетевого уровня  транспортного уровня  прикладного уровня  **30.** Какой интерфейс доступа ISDN может быть реализован на витой паре?  PRI  BRI  PRI и BRI  **31.** Дуплексная связь в сетях GSM реализуется методом  разнесения по частоте  разнесения по времени  **32.** В мобильных сетях GSM используется  только уплотнение по частоте  только уплотнение по времени  уплотнение по частоте и по времени  **33.** Нисходящий канал GSM - это  частотный канал передачи информации от базовой станции к мобильной станции  частотный канал передачи информации от мобильной станции к базовой станции  **34.** Восходящий канал GSM - это  частотный канал передачи информации от базовой станции к мобильной станции  частотный канал передачи информации от мобильной станции к базовой станции  **35.** Текущее расположение мобильного абонента в сети GSM хранится:  В HLR  В VLR  В MSSC домашнего оператора  В MSSC гостевого оператора  **36.** Сети ATM – сети с коммутацией  каналов  пакетов  ячеек  **37**. Размер ячейки ATM составляет  32 байта  48 байт  53 байта  56 байт  64 байта  **38.** В сети ATM гарантируется сохранение очередности прихода ячеек  да  нет  **39.** Сеть ATM  ориентирована на предварительное установление соединения  не ориентирована на предварительное установление соединения  **40.** Идентификаторы виртуального канала и виртуального пути ATM  задаются пользователем  согласуются двумя пользователями  выделяются сетевым устройством  **41.** В протоколе ATM маршрутное поле ячейки:  Согласуется между конечными точками, и не меняется на всём пути следования ячейки.  Меняется от коммутатора к коммутатору  **42.** Компьютерные сети это сети:  с коммутацией пакетов  с коммутацией каналов  **43.** В модели OSI выделяется  3 уровня  4 уровня  6 уровней  7 уровней  **44.** В стеке TCP/IP выделяется  3 уровня  4 уровня  6 уровней  7 уровней  **45.** Протокол Ethernet относится к  физическому уровню  канальному уровню  сетевому уровню  транспортному уровню  **46.** Протокол IP относится к  физическому уровню  канальному уровню  сетевому уровню  транспортному уровню  **47.** Протокол TCP относится к  физическому уровню  канальному уровню  сетевому уровню  транспортному уровню  **48.** В протоколе Ethernet управление разделяемой средой производится за счет  обнаружения коллизий  передачи маркера  **49.** В протоколе Token Ring управление разделяемой средой производится за счет  обнаружения коллизий  передачи маркера  **50**. В протоколе WiFi (IEEE 802.11b) управление разделяемой средой производится за счет  обнаружения коллизий  передачи маркера | | |
| ПК-1.4: Осуществляет отладку программ, написанных на языке высокого уровня | | Обучающийся знает: методы и протоколы создания высокопроизводительных и отказоустойчивых сетевых структур; перспективы развития сетевых задач. |
| *Примеры вопросов*  **51.** Концентратор (HUB) – это устройство сопряжения на  физическом уровне модели OSI  канальном уровне модели OSI  сетевом уровне модели OSI  **52.** Коммутатор (Switch) – это устройство сопряжения на  физическом уровне модели OSI  канальном уровне модели OSI  сетевом уровне модели OSI  **53.** Маршрутизатор (Router) – это устройство сопряжения на  физическом уровне модели OSI  канальном уровне модели OSI  сетевом уровне модели OSI  **54.** Конценратор (HUB) обеспечивает сопряжение  в пределах одной среды передачи данных  между разными средами передачи данных  между разными сетями  **55.** Коммутатор (Switch) обеспечивает сопряжение  в пределах одной среды передачи данных  между разными средами передачи данных  между разными сетями  **56.** Маршрутизатор (Router) обеспечивает сопряжение  в пределах одной среды передачи данных  между разными средами передачи данных  **57.** Конценратор (HUB) выполняет буферизацию кадров  да  нет  **58.** Коммутатор (Switch) выполняет буферизацию кадров  да  нет  **59.** Маршрутизатор (Router) выполняет буферизацию кадров  да  нет  **60.** Локальной сетью называется  совокупность компьютеров, сетевых карточек и проводов  разделяемая среда передачи с несколькими подключенными станциями  одна разделяемая среда передачи с несколькими подключенными станциями, или несколько таких сред, соединенных коммутаторами или мостами  **61.** Коммутатор (switch) выполняет операции  коммутации пакетов (switching)  продвижения пакетов (forwarding)  построения маршрутов (routing)  **62.** Маршрутизатор (router) выполняет операции  коммутации пакетов (switching)  продвижения пакетов (forwarding)  построения маршрутов (routing)  **63.** URL является адресом  канального уровня  сетевого уровня  транспортного уровня  прикладного уровня  **64.** Адрес электронной почты является адресом  канального уровня  сетевого уровня  транспортного уровня  прикладного уровня  **65.** Сообщения канального (DATA LINK) уровня называются  кадрами  пакетами  дейтаграммами  сегментами  **66.** Сообщения межсетевого (INTERNETWORK) уровня называются  кадрами  пакетами  дейтаграммами  сегментами  **67.** Сообщения транспортного (TRANSPORT) уровня называются  кадрами  пакетами  дейтаграммами  сегментами  **68.** Протокол RIP основан на алгоритме маршрутизации  дистанционно-векторном  состояния канала  не основан ни на каком алгоритме  **69.** Протокол OSPF основан на алгоритме маршрутизации  дистанционно-векторном  состояния канала  не основан ни на каком алгоритме  **70.** Протокол BGP основан на алгоритме маршрутизации  дистанционно-векторном  состояния канала  не основан ни на каком алгоритме  **71.** Протокол RIP – это протокол  внутренней маршрутизации  внешней маршрутизации  **72.** Протокол OSPF – это протокол  внутренней маршрутизации  внешней маршрутизации  **73.** Протокол BGP – это протокол  внутренней маршрутизации  внешней маршрутизации  **74.** Протокол IP обеспечивает передачу данных между  сетевыми станциями (хостами)  прикладными процессами внутри сетевых станций  **75.** TCP обеспечивает передачу данных между  сетевыми станциями (хостами)  прикладными процессами внутри сетевых станций  **76.** UDP обеспечивает передачу данных между  сетевыми станциями (хостами)  прикладными процессами внутри сетевых станций  **77.** IP – протокол с гарантированной доставкой данных  да  нет  **78.** TCP – протокол с гарантированной доставкой данных  да  нет  **79.** UDP – протокол с гарантированной доставкой данных  да  нет  **80.** IP – протокол с предварительным установление соединения  да  нет  **81.** TCP – протокол с предварительным установление соединения  да  нет  **82.** UDP – протокол с предварительным установление соединения  да  нет  **83.** Гарантированная доставка данных в TCP осуществляется за счет:  помехоустойчивого кодирования  повторной передачи недоставленных данных  переключения на альтернативные каналы доставки данных  **84.** Подтверждение получения данных в TCP осуществляется за счет:  специальных пакетов-подтверждений, посылаемых получателем  информации, передаваемой в обычных пакетах  информации, передаваемой по дополнительному каналу  **85.** Управление перегрузкой канала в TCP осуществляется за счет:  измерения скорости передачи  контроля сбоев и подбора скорости передачи  ответных сообщений получателя  **86.** Пакет с запросом на установление соединения в TCP отличается:  установленным флагом SYN  установленным флагом FIN  установленным флагом ACK  установленным флагом RST  **87.** Пакет с запросом на разрыв соединения в TCP отличается:  установленным флагом SYN  установленным флагом FIN  установленным флагом ACK  установленным флагом RST  **88.** Номер последовательности (sequence number) в TCP нумерует:  отправленные пакеты  принятые пакеты  отправленные байты  принятые байты  **89.** Номер подтверждения (acknoledge number) в TCP нумерует:  отправленные пакеты  принятые пакеты  отправленные байты  принятые байты  **90.** Протокол ICMP предназначен для:  передачи данных между сетевыми станциями (хостами)  передачи данных между прикладными процессами внутри сетевых станций  тестирования передачи данных  управления передачей данных  оповещения об ошибках передачи данных  **91.** Протокол маршрутизации – это  протокол для управления маршрутизаторами  протокол для обмена маршрутной информацией между маршрутизаторами  протокол тестирования маршрутов  **92.** Автономная система – это  локальная сеть, не связанная с глобальными сетями  сеть или несколько сетей, использующих один и тот же протокол маршрутизации  часть Интернет, охватывающая определенное административно-территориальное образование  локальная сеть с автономными источниками питания  **93.** Статическая маршрутизация основана на маршрутных правилах  введенных оператором  построенным автоматически в процессе взаимодействия с другими маршрутизаторами  **94.** Динамическая маршрутизация основана на маршрутных правилах  введенных оператором  построенным автоматически в процессе взаимодействия с другими марщрутизаторами  **95.** DNS – это  средство для назначения имен компьютерам  средство для преобразования IP-адресов в MAC-адреса  средство для преобразования символических имен в MAC-адреса  средство для преобразования символических имен в IP-адреса  средство для преобразования символических имен в IP-адреса и обратно  средство для маршрутизации электронной почты  средство для маршрутизации другого трафика в стеке TCP/IP  **96.** Домен (в DNS) – это  часть Интернет, принадлежащая некоторой организации  поддерево дерева доменных имен, начинающееся с определенной вершины  произвольное множество доменных имен  множество доменных имен, оканчивающихся на .com  одно доменное имя  **97.** Зона (в DNS) – это  часть Интернет, принадлежащая некоторой организации  поддерево дерева доменных имен, начинающееся с определенной вершины  связная часть дерева доменных имен, размещенная как единое целое на одном из серверов доменных имен  произвольное множество доменных имен, размещенное на одном из серверов доменных имен  **98.** Что больше (по числу имен) – зона .ru или домен .ru:  зона  домен  **99.** Каждое имя в DNS может характеризоваться данными, содержащими  путь к маршрутизатору  ip-адрес компьютера  почтовый адрес организации  телефон организации  факс организации  имя компьютера  фамилию руководителя организации  имя сервера электронной почты  имя сервера DNS  имя сервера видеоконференций  **100.** DNS неустойчив к атакам типа:  раскрытия информации о доменных именах  подделки информации о доменных именах  **101.** Защита информации DNS от атак выполняется при помощи  шифрования данных  добавления Message Authentication Code  добавления электронной цифровой подписи  **102.** Шлюз приложений (род межсетевого экрана) использует для принятия решений:  информацию канального уровня  информацию сетевого уровня  информацию транспортного уровня  информацию прикладного уровня  логин и пароль пользователя  **103.** Межсетевые экраны (firewall) используются для  защиты данных от раскрытия  защиты данных от изменения  гарантии подлинности отправителя данных  обеспечения гарантированной доставки данных  защиты сетей от несанкционированного доступа  аутентификации сторон при соединении  **104.** Симметричные алгоритмы шифрования используются для  защиты данных от раскрытия  защиты данных от изменения  гарантии подлинности отправителя данных  обеспечения гарантированной доставки данных  защиты сетей от несанкционированного доступа  аутентификации сторон при соединении  **105.** Асимметричные алгоритмы шифрования используются для  защиты данных от раскрытия  защиты данных от изменения  гарантии подлинности отправителя данных  обеспечения гарантированной доставки данных  защиты сетей от несанкционированного доступа  аутентификации сторон при соединении  **106.** Криптографические контрольные суммы и хэш-функции используются для  защиты данных от раскрытия  защиты данных от изменения  гарантии подлинности отправителя данных  обеспечения гарантированной доставки данных  защиты сетей от несанкционированного доступа  аутентификации сторон при соединении  **107.** Электронная цифровая подпись используется для  защиты данных от раскрытия  защиты данных от изменения  гарантии подлинности отправителя данных Х!!!  обеспечения гарантированной доставки данных  защиты сетей от несанкционированного доступа  аутентификации сторон при соединении  **108.** Симметричный алгоритм шифрования использует для шифрования и расшифровывания  один и тот же ключ  разные ключи  **109.** Асимметричный алгоритм шифрования использует для шифрования и расшифровывания  один и тот же ключ  разные ключи  **110.** В алгоритмах электронной подписи используются  алгоритмы симметричной криптографии  алгоритмы асимметричной криптографии  криптографические контрольные суммы  хэш-функции  **111.** Алгоритм DES позволяет:  шифровать данные  подписывать данные  вырабатывать общий секрет (ключ) для других алгоритмов шифрования  **112.** Алгоритм Diffie-Hellman позволяет:  шифровать данные  подписывать данные  вырабатывать общий секрет (ключ) для других алгоритмов шифрования  **113.** Алгоритм RSA позволяет:  шифровать данные  подписывать данные  вырабатывать общий секрет (ключ) для других алгоритмов шифрования  **114.** Алгоритм DSS и схема Эль-Гамаля позволяют:  шифровать данные  подписывать данные  вырабатывать общий секрет (ключ) для других алгоритмов шифрования  **115.** Криптографическая контрольная сумма – это  просто контрольная сумма  контрольная сумма с дополнительным параметром – ключем  контрольная сумма, удовлетворяющая требованиям криптографической устойчивости (устойчивости к атакам криптоаналитиков)  **116.** Фильтр пакетов (род межсетевого экрана) использует для принятия решений:  информацию канального уровня  информацию сетевого уровня  информацию транспортного уровня  информацию прикладного уровня  логин и пароль пользователя | | |

**2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата**

Проверяемый образовательный результат:

|  |  |
| --- | --- |
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| ПК-1.3: Разрабатывает программный код на языках программирования высокого уровня | Обучающийся умеет: выбирать, комплектовать и эксплуатировать программное обеспечение в вычислительных и информационных системах и сетевых задачах. |
| Обучающийся владеет: реализацией сетевых задач с помощью программных средств. |
| *Примеры заданий*  **Задания**  1) Интернет и его использование:  - файл-обменные сети,  - электронная почта,  - Web-службы,  - общение в реальном времени (варианты: IRC, ICQ),  - передача файлов (варианты: модули службы FTP, управляющий сеанс и сеанс передачи данных),  - потоковые технологии мультимедиа,  - создание и публикация Web-документов,  - поисковые ресурсы Интернет,  - защита информации в Интернет (варианты: безопасность компьютера и сетевая безопасность; конфиденциальность, целостность и доступность данных; угрозы, атаки и риски; шифрование, сертификат, электронная подпись; идентификация, аутентификации, авторизация и аудит; технологии защищенного канала, политика безопасности).  2) Архитектуры компьютерных сетей:  - Ethernet;  - FDDI;  - Token Ring;  - ATM.  3) Разработка распределенных приложений:  - Технология CORBA;  - Технология Java Enterprise Edition;  - Технология .NET. | |
| ПК-1.4: Осуществляет отладку программ, написанных на языке высокого уровня | Обучающийся умеет: эффективно использовать программные средства для сетевых задач. |
| Обучающийся владеет: поиском и устранением неисправностей в сетях; отладкой сетевых приложений. |
| **Задания**  4) Организовать непосредственного соединения двух компьютеров через сетевые адаптеры на основе витой пары. Изучение одноранговой сети на базе коммутатора  5) Установить и настроить сетевой карты. Работа с анализатором сетевого трафика WhireShark  6) Расчет необходимого оборудования для создания локальной сети. Анализ конфигурации сети с помощью стандартных утилит ipconfig, ping, tracert, netstat  7) Изучить принцип работы операционной системы Cisco IOS с использованием эмулятора маршрутизаторов.  8) Изучить принципы построения схем моделируемых сетей.  9) Настроить статическую маршрутизацию  10) Настроить последовательность интерфейсов  11) Настройка и диагностика работы DHCP с использованием IOS CLI  12) Изучить базовые настройка протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First (OSPF).  13) Настройка беспроводного соединения | |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Клиентский и серверный процессы.
2. Распределенная система.
3. Основы соединений.
4. Система клиент-сервер.
5. Сокеты.
6. Домены.
7. Протоколы.
8. Потоковый socket.
9. Дейтаграммный socket.
10. Связывание (binding) socket’ов.
11. Режим прослушивания (listening).
12. Принципы сокетов.
13. Основные функции сокетов.
14. Передача данных.
15. Стандартные функции чтения/записи файлов.
16. Специальные функции для передачи данных через сокеты.

**3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации**

**Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий**

- оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

**Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий**

**«Отлично/зачтено»** – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

**«Хорошо/зачтено»** – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

**«Удовлетворительно/зачтено»** – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

**«Неудовлетворительно/не зачтено»** – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

*Виды ошибок:*

*- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.*

*- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.*

*- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.*

**Критерии формирования оценок по экзамену**

**«Отлично»** (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

**«Хорошо»** (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

**«Удовлетворительно»** (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

**«Неудовлетворительно»** (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

1. Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. [↑](#footnote-ref-2)