**2.4.2. Оценочные материалы**

Примеры тестовых заданий для итоговой аттестации:

1. Какая ширина колеи устанавливается в кривом участке пути радиусом 320 м?
2. От каких эксплуатационных параметров зависит класс железнодорожного пути?
3. От чего зависит спецификация железнодорожного пути?
4. Кто входит в комиссию по приемке железнодорожного пути после ремонта?
5. От чего зависит периодичность проведения капитальных ремонтов пути на участке?
6. Что означает число 18 в названии машины УК-25/9-18?
7. Что означает число 9 в названии машины УК-25/9-18?
8. Что означает число 25 в названии машины УК-25/9-18?
9. Рельсовые плети какой длины перевозятся на плетевозном составе?
10. Какова должна быть толщина балластного слоя под шпалой при железобетонных шпалах?