**23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам**

**МДК.01.04. Система фирменного транспортного обслуживания и работа станционных технологических центров**

**ПК 1.1.** Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками.

**уметь:**

* - анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности;

**знать:**

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта);

- систему учета, отчета и анализа работы;

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на транспорте.

**Закрытые вопросы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Ключ** |
| 1. Станционный технологический центр обработки поездной информации и перевозочных документов предназначен: 2. для хранения грузовых документов на сортировочных станциях 3. для обработки документов прибывающих и отправляемых поездов и вагонов на участковых станциях 4. для обработки и подготовки поездных документов, а также информации о поездах и грузах. | в |
| 2. Назначение Единой сетевой Разметки заключается в:   1. шифровке станции назначения цифровыми кодами и предназначена для разметки перевозочных документов на всех станциях сети. 2. шифровке вагонов цифровыми кодами и предназначена для разметки перевозочных документов на всех станциях сети 3. шифровке грузов цифровыми кодами и предназначена для разметки перевозочных документов на всех станциях сети | а |
| 3. Вся сеть железных дорог разбита на 99 сетевых районов, нумерация которых возрастает с запада на восток. Сколько опорных станций входит в каждый сетевой район?   1. 1 опорная станция 2. 2 опорных станции 3. 3 опорных станции 4. 4 опорных станции | а |
| 1. На сколько технологических групп можно поделить штат СТЦ в зависимости от выполнения операций: 2. на 2 технологические группы 3. на 3 технологические группы 4. на 5 технологических групп 5. на 6 технологических групп | б |
| 1. Кому подчинены в оперативном отношении работники СТЦ: 2. дежурному по станции (ДСП) 3. поездному диспетчеру (ДНЦ) 4. маневровому диспетчеру (ДСЦ) 5. начальнику станции | в |
| 6. Какую информацию получает каждая грузовая станция:   1. начальную и точную информацию 2. предварительную и заключительную информацию 3. предварительную и точную информацию 4. законченную и основную | в |
| 7. Укажите, подвижной состав для перевозки зерновых грузов:  а) платформы, полувагоны  б) специализированный подвижной состав или крытые вагоны, как тарно-штучные  в) рефрежираторные вагоны  г) крытые, рефрежираторные, полувагоны | б |
| 8 При оформлении перевозочных документов на перевозку грузов, требующих постоянного сопровождения проводника грузоотправителя, в графе «Наименование груза» указывается:  а) ФИО проводника, серия и номер паспорта, номер командировочного удостоверения  б) ФИО проводника, серия и номер паспорта  в) ФИО проводника, номер командировочного удостоверения  г) серия и номер паспорта | б |
| 1. Сортировочный листок составляется на основе: 2. перевозочных документов 3. вагонного листа 4. натурного листа 5. книги приема грузов к отправлению | в |
| 10. Разрешается ли перевозить навалом грузы в крытых вагонах?   1. разрешается, при условии установления грузоотправителем дверных заграждений 2. не разрешается 3. разрешается на особых условиях 4. разрешается без дверных заграждений | а |
| 1. В каком количестве составляются сортировочные листки: 2. в необходимом количестве экземпляров работникам, участвующим в расформировании состава. 3. в 3 экземплярах 4. в 5 экземплярах 5. в 2 экземплярах | а |
| 1. В каком количестве составляется ТГНЛ на станциях формирования: 2. в 2 экземплярах 3. не менее, чем в трех экземплярах 4. не менее, чем в пяти экземплярах 5. не менее, чем в четырех экземплярах | б |

**Открытые вопросы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Ключ** |
| 1 Вставьте пропущенное понятие:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - это объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемы, материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в установленном порядке для перевозки вагонах, контейнерах | Груз |
| 2 Вставьте пропущенное понятие  \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ – основополагающий нормативно-технологический документ**,** регламентирующий организацию эксплуатационной работы во всех звеньях и уровнях управления на железнодорожном транспорте | График движения поездов |
| 3 Вставьте пропущенное понятие:  [Сформированный и сцепленный состав](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2), состоящий из группы [вагонов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD), с одним или несколькими действующими [локомотивами](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2) или [моторными вагонами](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD), приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и [хвост](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0), называется \_\_\_\_\_. | поездом  или  поезд |
| 4 Вставьте пропущенное слово:  Границей станции со стороны отправления поездов на двухпутном участке является сигнальный знак «\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_» | Граница станции |
| 5 Вставьте пропущенную цифру:  Нумерация крытых вагонов начинается на цифру\_\_ | 2 |
| 6 Назвать должность работника железнодорожной станции, который производит ограждение железнодорожного подвижного состава на сортировочной станции. | Оператор ПТО |
| 7 Вставьте пропущенное слово:  Вес вагона без груза называется \_\_\_\_ | тара  или  тарой |
| 8 Вставьте пропущенное слово:  Поезд, служащий для развоза и сборки вагонов по станциям участка называется \_\_\_\_\_ | сборный  или  сборным |
| 9. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ это унифицированная грузовая единица, предназначенная для перевозки тарно-штучных грузов, представляющая собой стандартизированную по максимальной массе брутто, габаритным размерам конструкцию, снабженную стандартизированными по форме, содержанию, месту расположения надписями, табличками и оборудованную приспособлениями для закрепления на различных видах транспортных средств и механизации погрузочно-разгрузочных работ. | Универсальный контейнер |
| 10 Назовите форму акта, который составляется на вагоны с коммерческими неисправностями. | ГУ-23 |
| 11 Вставьте пропущенное слово:  На основе натурного листа составляется сортировочный листок, который выдают составителю, маневровому диспетчеру и \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_.  \_\_\_ | Дежурному по горке |
| 12 Как сокращенно называется телеграмма-натурный лист? | ТГНЛ |
| 13 Вставьте пропущенную форму журнала:  Результаты технического и коммерческого осмотров заносятся в книгу \_\_ -\_\_ и передаются оператору СТЦ для передачи в ИВЦ дороги | ГУ-98 |
| 14 Каждому поезду при отправлении со станции формирования присваивается индекс поезда. Например, 2700 007 4600.  *Что означают последние 4 цифры индекса?* | Станция назначения  или  станцию назначения |
| 15 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего имени или от имени владельца груза, багажа, грузобагажа, и указано в перевозочном документе. | Грузоотправитель  или  отправитель |
| 16 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза, багажа и грузобагажа | Грузополучатель  или  получатель |
| 17 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_\_ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж или грузобагаж грузополучателю. | Перевозчик |
| 18 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_ - это совокупность организационно и технологически взаимосвязанных операций, выполняемых при подготовке, осуществлении и завершени перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. | Перевозочный процесс |
| 19 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_ - это погрузка грузов из складов в транспортные средства (вагоны, автомобили и др.) и выгрузка из них в склады, перегрузка грузов из вагонов в вагоны при перевозке по железным дорогам с разной шириной колеи, перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой (прямая операция); перемещение грузов внутри складов для проверки его наличия или массы (перевески) и др. | Грузовая операция |
| 20 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_ - это составление, обработка перевозочных и передаточных документов, оформление учетно-отчетной документации, взыскание всех видов платежей и сборов за перевозку грузов по железным дорогам и с участием других видов транспорта. | Коммерческая операция |
| 21 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это сооружение на территории железнодорожной станции в виде насыпи, на которой уложены пути, предназначенные для расформирования составов поездов. | Сортировочная горка |
| 22 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это предъявляемый по одной транспортной железнодорожной накладной (далее накладная) груз, для перевозки которого требуется предоставление отдельного вагона. | Повагонная  отправка |
| 23 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это предъявляемый к перевозке по одной накладной груз, для транспортировки которого требуется предоставление одного контейнера. | Контейнерная  отправка |
| 24 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_ железнодорожного транспорта РФ регулирует отношения между ж/д и грузоотправителями, грузополучателями, пассажирами и другими лицами при пользовании услугами транспорта и определяет их права, обязанности и ответственность. | Устав |
| 25 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это предъявляемый по одной накладной груз, для перевозки которого требуется предоставление вагонов в количестве, соответствующем нормам, установленным для отправительских маршрутов по массе или длине. | Маршрутной отправкой |
| 26 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это предъявляемый по одной накладной груз, для перевозки которого требуется предоставление более одного вагона, но менее маршрутной отправки. | Групповой отправкой |
| 27 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это нормативный правовой акт, издаваемый в соответствии с Уставом и содержащий условия перевозки грузов с учетом их особенностей в целях обеспечения безопасности движения, сохранности грузов и подвижного состава, а также экологической безопасности. | Правила перевозок грузов  или  ПТЭ |
| 28 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это крытые и открытые склады, а также участки, специально выделенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие владельцу инфраструктуры и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке, сортировке хранению грузов, в том числе контейнеров, багажа, грузобагажа пользователей услугами железнодорожного транспорта. | Места общего пользования |
| 29 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это железнодорожные пути необщего пользования, крытые и открытые склады, а также участки, расположенные на территории железнодорожной станции, не принадлежащие владельцу инфраструктуры или сданные им в аренду и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке, в том числе контейнеров, определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта. | Места необщего пользования |
| 30 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_ - это совокупность знаков (символов) и система определенных правил, при помощи которых информация может быть представлена в виде набора символов для передачи, обработки и хранения. | Код |
| 31 Вставьте пропущенное слово:  Горка \_\_\_\_\_\_\_ мощности перерабатывает за сутки от 3500 до 5500 вагонов. | большой |
| 32 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это устройство, служащее для контроля негабаритности грузов. | габаритные ворота |
| 33 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это территория на железнодорожной станции, оснащенная комплексом технических средств и устройств, предназначенных для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, сортировки и хранения грузов. | грузовой район |
| 34 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это мера количества груза. | масса груза |
| 35 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_ - это характеристика вагона, определяющаяся общим количеством колесных пар вагона. | осность |
| 36 Вставьте пропущенное слово:  Основным назначением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ станции является выполнение большого объема грузовой и коммерческой работы. | грузовой |
| 37 Путевое развитие какой станции составляет от 10 до 20 приемо-отправочных и сортировочных путей? | участковой |
| 38 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ - это такое состояние вагона или груза, которое может угрожать безопасности движения или сохранности грузов. | Коммерческая неисправность |
| 39 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_ - это единица железнодорожного подвижного состава железных дорог, оборудованная всеми необходимыми средствами для включения в состав поезда и предназначенная для перевозки пассажиров или грузов. | Вагон |

**ПК 1.3.** Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.

**знать:**

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на транспорте

**уметь:**

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности

**Закрытые вопросы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Ключ** |
| 1. На каких станциях заполняется накопительная ведомость: 2. На пассажирских станциях 3. На грузовых станциях 4. На сортировочных станциях 5. На промежуточных станциях | в |
| 2 Какие документы регламентируют работу железнодорожной станции:   1. Положение о железнодорожной станции, ТРА станции, технологический процесс работы станции, балансовый журнал вагонооборота станции 2. Положение о железнодорожной станции, ТРА станции, технологический процесс работы станции, книга учета простоя вагонов номерным способом 3. Положение о железнодорожной д станции, ТРА станции, технологический процесс работы станции, план формирования поездов, местные инструкции 4. Положение о железнодорожной станции, ТРА станции, технологический процесс работы станции, план формирования поездов | в |
| 3 Натурный лист поезда имеет форму   1. ВУ-23 2. ГУ-98 3. ДУ-1 4. ГУ-23 | в |
| 4 Масса груза, погруженного в вагон, называется?   1. нетто 2. брутто 3. тара 4. вместимость | а |
| 5 Документ, содержащий основные сведения о поезде – это:   1. таможенная декларация 2. накладная 3. натурный лист поезда 4. вагонный лист | в |
| 6 Сквозные поезда на графике движения обозначают номерами:   1. от 3601 до 3798 2. от 3401 до 3448 3. от 3001 до 3398 4. от 2001 до 2998 | г |
| 7 Расставьте в правильной последовательности операции, выполняемые на технической станции с транзитным поездом со сменой локомотива:   1. снятие закрепления железнодорожного подвижного состава, опробование тормозов. 2. ограждение железнодорожного подвижного состава, коммерческий осмотр состава, техническое обслуживание 3. закрепление железнодорожного подвижного состава отцепка поездного локомотива, сдача-прием документов 4. снятие ограждения, прицепка поездного локомотива 5. вручение локомотивной бригаде предупреждения, пакета перевозочных документов и отправление поезда | в, б, г, а, д |
| 8 Расставьте в правильной последовательности операции, выполняемые со сборным поездом по прицепке вагонов поездным локомотивом в хвостовую часть поезда:   1. проба тормозов, уборка закрепления 2. закрепление состава, отцепка поездного локомотива 3. внесение изменений в натурный лист и отправление поезда 4. вручение документов ДСП, получение распоряжения на выполнение маневровой работы 5. сборка вагонов у грузовых фронтов и прицепка вагонов поездным локомотивом в хвостовую часть поезда | г, б, д, а, в |
| 9 На какое расстояние следуют поезда дальнего назначения?   1. поезда, следующие на расстояние более 700 км 2. поезда, следующие на расстояние от 150 км до 700 км 3. поезда, следующие на расстояние менее 150 км 4. поезда, следующие на расстояние менее 700 км | а |
| 10 Как называются пути, предназначенные для накопления вагонов по назначениям их следования и формирования составов поездов,   1. сортировочные 2. приемо - отправочные 3. поездные 4. вытяжные | а |
| 11 Поезд – это:   1. сформированный в соответствии с ПТЭ и планом формирования сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами, имеющий установленные сигналы 2. состав вагонов, находящийся на путях станции 3. состав вагонов, во главе с локомотивом, следующий по перегону 4. сформированный в соответствии с ПТЭ и планом формирования сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами | а |
| 12 Сквозной поезд – это поезд, следующий:   1. без переработки в пределах участка 2. без переработки хотя бы через одну техническую станцию 3. назначением на ближайшую сортировочную станцию 4. назначением на ближайшую техническую станцию | б |

**Открытые вопросы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Ключ** |
| 1 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд. | Железнодорожный путь необщего пользования |
| 2 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_\_\_ -э то ввоз груза на территорию страны с других государств. | Импорт |
| 3 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - это часть железнодорожного пути необщего пользования, примыкающая к крытым и открытым складам и предназначенная для погрузки и выгрузки грузов. | Место погрузки, выгрузки |
| 4 Вставьте пропущенные слова:  Предельное поперечное очертание, перпендикулярное оси пути, внутрь которого, помимо подвижного состава, не должны входить никакие части сооружений и устройств, за исключением тех, что предназначены для непосредственного взаимодействия с подвижным составом – это \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_. | Габарит приближения строений |
| 5 Вставьте пропущенные слова:  Предельное поперечное очертание, перпендикулярное оси пути, внутрь которого, не выходя наружу, должен помещаться груженый или порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути – это\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_. | Габарит подвижного состава |
| 6 Вставьте пропущенные слова:  Предельное поперечное очертание, внутрь которого должен помещаться груз, погруженный в открытый подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути - это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Габарит погрузки |
| 7 В каком вагоне перевозятся громоздкие и тяжеловесные грузы, передающие большую нагрузку на ось колесной пары вагона? | Транспортер |
| 8 В каком вагоне перевозятся, грузы, боящиеся атмосферных осадков, климатических условий и механических повреждений? | Крытый вагон |
| 9 В каком вагоне перевозятся, скоропортящиеся грузы, а также требующие особых условий перевозки? | Изотермический вагон |
| 10 В каком вагоне перевозятся, грузы, не боящиеся атмосферных осадков, климатических условий и механических повреждений? | Полувагон |
| 11 В каком вагоне перевозятся жидкие, газообразные и пылевидные грузы? | Цистерна |
| 12 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это систематизированное издание, в котором опубликованы утвержденные в установленном порядке, включенные в тариф цены на работы и услуги железнодорожного транспорта, сборы, порядок исчисления ставок платы за перевозки пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, пользование вагонами, контейнерами. | Тарифное руководство |
| 9 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это груз, если он при размещении в открытом подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участке пути, превышает очертания габарита погрузки или его геометрические выносы в кривых за пределы габарита погрузки превышают геометрические выносы в соответствующих кривых расчетного вагона. | Негабаритный груз |
| 10 Вставьте пропущенное слово:  Локомотив с электрическими тяговыми двигателями, получающими питание от энергосистемы через тяговые подстанции и контактную сеть, – это \_\_\_\_\_\_\_. | Электровоз |
| 11 Вставьте пропущенное слово:  Локомотив с двигателем внутреннего сгорания — дизелем – это \_\_\_\_\_\_\_. | Тепловоз |
| 12 Вставьте пропущенное слово:  Локомотив, имеющий котел и паровую машину – это \_\_\_\_\_\_\_. | Паровоз |
| 13 Вставьте пропущенное слово:  Локомотив, приводимый в движение газовой турбиной – это \_\_\_\_\_\_\_. | Газотурбовоз |
| 14 Вставьте пропущенное слово:  Локомотив малой мощности, в качестве источника энергии имеет дизельный или карбюраторный двигатель – это \_\_\_\_\_\_\_. | Мотовоз |
| 15 Как называется часть вагона, расположенная над рамой и служащая для размещения грузов и пассажиров? | Кузов |
| 16 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - это единица железнодорожного подвижного состава железных дорог, оборудованная всеми необходимыми средствами для включения в состав поезда и предназначенная для перевозки пассажиров или грузов. | Вагон |
| 17 Что изображено на рисунке?  https://magnitogorsk.stankoinkom.ru/images/product_description/dacaa286a9a32d73d16e5a4cba1a4dbb.jpg | Тележка |
| 18 Какой вагон изображен на рисунке? | Крытый |
| 19 Какой вагон изображен на рисунке? | Полувагон |
| 20 Какой вагон изображен на рисунке? | Платформа |
| 21 Что изображено на рисунке?  F:\Пары\Пары для студентов\ТСЖД\Занятия\1 раздел\Колесные пары\Колесная пара.gif | Колесная пара |
| 22 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это одно из оперативных мероприятий по обеспечению сохранности и своевременной доставки грузов. | Розыск груза |
| 23 Вставьте пропущенное понятие:  Участок [железнодорожной линии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F), который соединяет смежные [раздельные пункты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82), называется \_\_\_\_\_\_\_. | Перегон  или  перегоном |
| 24 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ - это документ регламентирует отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, владельцами железнодорожных путей необщего пользования при пользовании услугами железнодорожного транспорта, и устанавливает их права, обязанность и ответственность. | Устав железнодорожного транспорта РФ |
| 25 Какой вагон изображен на рисунке? | Думпкар |
| 26 Какой вагон изображен на рисунке? | Цистерна |
| 27 Какой вагон изображен на рисунке? | Хоппер |
| 28 Какой вагон изображен на рисунке? | Изотермический |
| 29 Вставьте пропущенное понятие:  [Сформированный и сцепленный состав](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2), состоящий из группы [вагонов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD), с одним или несколькими действующими [локомотивами](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2) или [моторными вагонами](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD), приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и [хвост](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0), называется \_\_\_\_\_. | поезд |
| 30 Вставьте пропущенное слово:  На графике движения \_\_\_\_\_\_\_\_ поезда наносятся сверху вниз. | нечетные |
| 31 Вставьте пропущенное слово:  На графике движения \_\_\_\_\_\_\_\_ поезда наносятся снизу вверх. | четные |
| 32 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ железнодорожные пути - железнодорожные пути перегонов, а также железнодорожные пути железнодорожных станций, являющиеся непосредственным продолжением железнодорожных путей прилегающих перегонов и, как правило, не имеющие отклонения на стрелочных переводах. | Главные |
| **33** Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это сменный помощник начальника железнодорожной станции, в обязанности которого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов, а также другими передвижениями железнодорожного подвижного состава по главным и приемоотправочным железнодорожным путям железнодорожных станций (а где нет маневрового диспетчера - и по остальным железнодорожным путям). | Дежурный по железнодорожной станции |
| 34 Как сокращенно называется телеграмма -натурный лист?  *Напишите аббревиатуру.* | ТГНЛ |
| 35 Как называется форма натурного листа?  *Напишите аббревиатуру.* | ДУ-1 |
| 36 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это погрузка грузов из складов в транспортные средства (вагоны, автомобили и др.) и выгрузка из них в склады, перегрузка грузов из вагонов в вагоны при перевозке по железным дорогам с разной шириной колеи, перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой (прямая операция); перемещение грузов внутри складов для проверки его наличия или массы (перевески) и др. | Грузовая операция |
| 28 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это железнодорожные пути необщего пользования, крытые и открытые склады, а также участки, расположенные на территории железнодорожной станции, не принадлежащие владельцу инфраструктуры или сданные им в аренду и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке, в том числе контейнеров, определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта. | Места необщего пользования |
| 38 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это документ, который регламентирует погрузку и груза на открытом подвижном составе. | Технические условия |

**OK 01**. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

**знать:**

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта)

- систему учета, отчета и анализа работы

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на транспорте

**уметь:**

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности

**Закрытые вопросы**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Ключ |
| 1 На сколько технологических групп можно поделить штат СТЦ в зависимости от выполнения операций:   1. на 2 технологические группы 2. на 3 технологические группы 3. на 5 технологических групп 4. на 6 технологических групп | б |
| 2 Как называется раздельный пункт, путевое развитие которого позволяет наряду с приемом и отправлением поездов производить прием и выдачу грузов, обслуживание пассажиров:   1. переезд 2. остановочный пункт 3. железнодорожная станция 4. обгонный пункт | в |
| 3 Вагонопоток – это:   1. количество вагонов, проследовавших в определенном направлении за сутки 2. количество вагонов, отправленных до участковой станции 3. количество вагонов, включенных на станции в поезда 4. количество вагонов прибывших и убывших со станции | а |
| 4 Периоды года, с учётом которых определяется способ перевозки скоропортящихся грузов?  а) летний, зимний.  б) летний, переходный, зимний.  в) сезонный  г) осенний, летний, зимний. | б |
| 5 Сколько цифр содержит индекс негабаритности?  а) 6  б) 4  в) 5  г) 7 | в |
| 6 Выберите, какое путевое развитие может иметь сортировочная станция:   1. до 80-100 путей, сгруппированных в 4-6 парков 2. от 30 до 50 приемоотправочных и сортировочных путей 3. от 10 до 20 приемоотправочных и сортировочных путей 4. 4-6 приемоотправочных путей | а |
| 7 Маневровые передвижения – это:   1. передвижения маневровых локомотивов и локомотивов с вагонами по станционным путям 2. передвижения одиночных локомотивов или локомотивов с вагонами по перегонам 3. передвижения одиночных локомотивов или локомотивов с вагонами в пределах узла 4. передвижения маневровых локомотивов и локомотивов с вагонами по станционным путям и перегонам | а |
| 8 Форма ГУ-34 – это:  а) вагонный лист  б) книга прибытия  в) памятка приемосдатчика  г) книга приема грузов к отправлению | г |
| 9 Грузопассажирские поезда состоят из:   1. вагонов грузопассажирского парка для перевозки пассажиров, багажа и почты; 2. вагонов грузового парка для перевозки грузов и пассажиров на малодеятельных участках; 3. вагонов грузового и пассажирского парка для перевозки грузов и пассажиров на малодеятельных участках; 4. вагонов пассажирского парка для перевозки пассажиров и грузов. | в |
| 10 Местные поезда:   1. следуют на расстояние свыше 700 км 2. следуют на расстояние до 700 км 3. следуют по нескольким дорогам 4. следуют в пределах одной дороги | б |
| 11 Пригородные поезда:   1. следуют на расстояние свыше 150 км 2. следуют на расстояние до 150 км 3. следуют на расстояние 250 км 4. следуют в пределах одной дороги | б |
| 12 Какого из перечисленных видов негабаритности не существует  а) нижняя негабаритность  б) внутренняя негабаритность  в) боковая негабаритность  г) верхняя | б |

**Открытые вопросы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Ключ** |
| 1 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_ - это совокупность знаков (символов) и система определенных правил, при помощи которых информация может быть представлена в виде набора символов для передачи, обработки и хранения. | Код |
| 2Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_ - это жидкие грузы, перевозимые наливом в цистернах и бункерных полувагонах. | наливные |
| 3 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_ - это единица железнодорожного подвижного состава железных дорог, оборудованная всеми необходимыми средствами для включения в состав поезда и предназначенная для перевозки пассажиров или грузов. | Вагон |
| 4 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это территория на железнодорожной станции, оснащенная комплексом технических средств и устройств, предназначенных для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, сортировки и хранения грузов. | Грузовой район |
| 5 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это мера количества груза. | Масса груза |
| 6 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_ - это один из важнейших компонентов упаковки и представляет собой специальное изделие, в которое помещается продукция. | Тара |
| 7 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_ - это объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в установленном порядке для перевозки вагонах, контейнерах. | груз |
| 8 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это устройства, представляющие собой контрольные элементы, совмещенные в единой конструкции с блокирующими устройствами. | Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) |
| 9 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_ - это физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего имени или от имени владельца груза, багажа, грузобагажа и указано в перевозочном документе. | Грузоотправитель  или  отправитель |
| 10 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_ - это физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза, багажа и грузобагажа | Грузополучатель  или получатель |
| 11 Вставьте пропущенное слово:  \_\_\_\_\_ - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж или грузобагаж грузополучателю. | Перевозчик |
| 12 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это крытые и открытые склады, а также участки, специально выделенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие владельцу инфраструктуры и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке, сортировке хранению грузов, в том числе контейнеров, багажа, грузобагажа пользователей услугами железнодорожного транспорта. | Местами общего пользования |
| 13 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это железнодорожные пути необщего пользования, крытые и открытые склады, а также участки, расположенные на территории железнодорожной станции, не принадлежащие владельцу инфраструктуры или сданные им в аренду и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке, в том числе контейнеров, определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта. | Места необщего пользования |
| 14 Какой вид габарита погрузки изображен на рисунке? | Основной |
| 15 Как сокращенно называется телеграмма - натурный лист?  *Напишите аббревиатуру.* | ТГНЛ |
| 16 Как называется форма натурного листа?  *Напишите аббревиатуру.* | ДУ-1 |
| 17 Вставьте пропущенное слово:  Во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ знаке «Особых отметок» натурного листа проставляются коды Прикрытия. | втором |
| 18 Вставьте пропущенное слово:  В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ знаке «Особых отметок» натурного листа проставляются коды Маршрут, нерабочий парк. | первом |
| 19 Вставьте пропущенное слово:  В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ знаке «Особых отметок» натурного листа проставляются коды Негабаритность, живность, ДБ, НГ. | третьем |
| 20 Вставьте пропущенное слово:  Подготовка и руководство переписью осуществляется специально создаваемыми региональными \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | комиссиями |
| 21 Вставьте пропущенные слова:  Переписная бригада состоит из одного списчика и одного работника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | вагонного хозяйства |
| 22 Вставьте пропущенное слово:  Вагоны и контейнеры, в которых перевозят мелкие отправки, называются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | сборные  или  сборными |
| 23 Вставьте пропущенное слово (аббревиатуру):  Вагоны в поездах переписываются в соответствии с оперативным приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с проставлением в правом верхнем углу времени проведения переписи (часы, минуты), номера поезда и пути, на котором стоял поезд. | ДНЦ |
| 24 Что означает форма ГУ-22? | Коммерческий акт |
| 25 Вставьте пропущенное слово:  Переписи подлежат все \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вагоны восьмизначной инвентарного парка сети железных дорог и вагоны принадлежащие юридическим и физическим лицам, с нумерацией на цифру «5» на путях общего и необщего пользования на железных дорогах третьих стран. | грузовые |
| 26 Вставьте пропущенное понятие:  Границей станции со стороны отправления поездов на двухпутном участке является сигнальный знак «\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_». | Граница станции |
| 27 Вставьте пропущенную цифру:  Нумерация крытых вагонов начинается на цифру\_\_. | 2 |
| 28 Вставьте пропущенную цифру:  Нумерация вагонов цистерн начинается на цифру\_\_. | 7 |
| 29 Вставьте пропущенную цифру:  Нумерация полувагонов начинается на цифру\_\_. | 6 |
| 30 Вставьте пропущенную цифру:  Нумерация вагонов, находящихся в собственности предприятий и других ведомств начинается на цифру\_\_. | 5 |
| 31 Вставьте пропущенную цифру:  Нумерация вагонов платформ начинается на цифру\_\_. | 4 |
| 32 Вставьте пропущенную цифру:  Нумерация изотермических вагонов начинается на цифру\_\_. | 8 |
| 33 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это сооружение на территории железнодорожной станции в виде насыпи, на которой уложены пути, предназначенные для расформирования составов поездов. | Сортиро- вочная горка |
| 34 Вставьте пропущенное слово:  Основным назначением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ станции является выполнение большого объема грузовой и коммерческой работы. | грузовой |
| 35 Вставьте пропущенное понятие:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - это участок [железнодорожной линии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F), который соединяет смежные [раздельные пункты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82). | Перегон |
| 36 Вставьте пропущенные слова:  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - это документ, который выдается на руки грузоотправителю. | Квитанция о приеме груза |
| 37 Что означает форма ДУ- 66 | Сортировочный листок |
| 38 Что изображено на рисунке? *Напишите аббревиатуру.* | АСКО ПВ |